# SBend

class aluvia.all.SBend(*args, **kwargs)

  S-Bend Waveguide.

  Views

  class Layout(*args, **kwargs)
    Parameters:
      height: float

        Height of the sbend [um]

      length: float and number > 0

        Length of the sbend [um]

      width: float and number > 0

        Width of the sbend [um]

  Name | Type | Position | Angle | Waveguide Template | Inclination
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  in0 | Optical | (0.0, 0.0) | 180.0 | WG_TMPL | 0.0
  out0 | Optical | (10.0, 5.0) | 0.0 | WG_TMPL | 0.0

      from aluvia import technology
      from aluvia.all import SBend

      lo = SBend().Layout()
      lo.visualize(annotate=True)